
	Πίνακας 1 -Περιπτώσεις μετατροπής που εμπίπτουν στο άρθρο 11Γ του ν. 4685/2020

	
	
	Ρυθμιστικό πλαίσιο
	Τροποποίηση ΟΠΣ – ΣΣ
	Περιορισμοί έγχυσης
	Παρατηρήσεις

	1. 
	Μετατροπή Φ/Β σε έργο της παρ. 11Α του άρθρου 10 του ν. 4685/2020
	Άρθρο 11Γ του
ν. 4685/2020 (παρ. 1 και 4)
	Ναι, κατά προτεραιότητα 
	Στατικοί περιορισμοί:
Ρυθμίζονται στην παρ. 5α περίπτ. α  του άρθρου 11Γ του ν.4685/2020
«5.α. Στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου που προσθέτουν σύστημα αποθήκευσης και:
α) μετατρέπονται σε σταθμούς της παρ. 11Α του άρθρου 10, εφαρμόζεται μόνιμος περιορισμός της μέγιστης ισχύος παραγωγής του σταθμού σαράντα τοις εκατό (40%) σε σχέση με την εγκατεστημένη ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος κατά τις ώρες από 7:00 έως 19:00 κάθε ημέρας κατανομής, ενώ δεν εφαρμόζεται μόνιμος περιορισμός της μέγιστης ισχύος παραγωγής του σταθμού κατά τις ώρες από 19:00 έως 24:00 και 00:00 έως 7:00 κάθε ημέρας κατανομής,
 […] Για νέες αιτήσεις για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή για την εγκατάσταση σταθμών των παρ. 11Α και 11Β του άρθρου 10 εφαρμόζονται περιορισμοί έγχυσης αντίστοιχοι των περ. α) και β) της παρούσας.»

Δυναμικοί περιορισμοί:
Απεριόριστοι για το σύνολο του έργου.  
	1.Στο πεδίο εφαρμογής εμπίπτουν τόσο οι αδειοδοτούμενοι όσο και οι απαλλασσόμενοι σταθμοί.
Για τους απαλλασσόμενους σταθμούς, η αίτηση για τροποποίηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (ΟΠΣ) υποβάλλεται από τον κοινό εκπρόσωπο του αιτήματος ή της υφιστάμενης υπογραφείσας  Σύμβασης Σύνδεσης.

2. Σε περίπτωση σύνδεσης  ενός σταθμού (απαλλασσόμενου ή αδειοδοτούμενου) σε ΚΑΔ τότε (δεδομένου ότι υφίσταται υπογεγραμμένη ΣΣ), η αίτηση για τροποποίηση της ΟΠΣ υπογράφεται και από τον εκπρόσωπο του ΚΑΔ, ο οποίος πρέπει να έχει λάβει συναίνεση/ειδική πληρεξουσιότητα από όλους τους συνδεόμενους στο ΚΑΔ.

3. Ο πιστοποιημένος μετρητής που συνδέεται στην έξοδο των μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (παρ.2 του άρθρου 11Γ του ν.4685/2020) πιστοποιείται από Φορέα Ελέγχου και σφραγίζεται από τον ΑΔΜΗΕ εφόσον δεν υπάρχει σύνδεση σε ΚΑΔ. Αν υπάρχει σύνδεση σε ΚΑΔ, υπόχρεος να πιστοποιήσει τον μετρητή και να προσδιορίσει την τελική ενέργεια είναι ο Εκπρόσωπος του ΚΑΔ. 

4. Η διαχείριση του αιτήματος μετατροπής διαφέρει ανάλογα με το αδειοδοτικό στάδιο:
-Για την τροποποίηση ΟΠΣ – ΣΣ απαιτείται προσκόμιση όλων των τροποποιημένων δικαιολογητικών.
-Στο στάδιο του αιτήματος ηλέκτρισης απαιτείται προσκόμιση τροποποίησης της σύμβασης αγοραπωλησίας με ΔΑΠΕΕΠ, κατόπιν σχετικής απαίτησης από τον ΔΑΠΕΕΠ.  
-Σε περίπτωση όπου ο Φ/Β σταθμός έχει ήδη ηλεκτριστεί, για την ηλέκτριση του έργου ως έργου της παρ. 11Α του άρθρου 10 του ν.4658/2020 απαιτείται νέα βεβαίωση ηλέκτρισης και τίθεται ξανά σε δοκιμαστική λειτουργία. 


	2. 
	Μετατροπή Φ/Β σε έργο της παρ. 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020
	Άρθρο 11Γ του
ν. 4685/2020 (παρ. 1 και 4)
	Ναι, κατά προτεραιότητα. 
	Στατικοί περιορισμοί 
Ρυθμίζονται στην παρ. 5α περίπτ. β) του άρθρου 11Γ του ν.4685/2020:
«5.α. Στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου που προσθέτουν σύστημα αποθήκευσης και: (..)
 β) μετατρέπονται σε σταθμούς της παρ. 11Β του άρθρου 10, εφαρμόζονται οι περιορισμοί έγχυσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/53563/1556/15.5.2023 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Περιορισμοί έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας ….» (Β’ 3328) για τους σταθμούς αποθήκευσης που συνδέονται με το Ε.Σ.Μ.Η.Ε., μέχρι τη θέσπιση ειδικότερων περιορισμών βάσει της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.4951/2022, […] Για νέες αιτήσεις για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή για την εγκατάσταση σταθμών των παρ. 11Α και 11Β του άρθρου 10 εφαρμόζονται περιορισμοί έγχυσης αντίστοιχοι των περ. α) και β) της παρούσας.»

Δυναμικοί περιορισμοί: απεριόριστοι για το σύνολο του έργου. 

	Εφαρμόζονται όλα τα παραπάνω (σημεία 1, 2, 3 και 4 της περίπτωσης 1), με τις εξής διαφοροποιήσεις:  

1. Απαιτείται διακριτός μετρητής μόνο για την ιδιοκατανάλωση.

2. Η μέγιστη ισχύς έγχυσης του αποθηκευτικού συστήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει την μέγιστη παραγόμενη ισχύ του σταθμού ΑΠΕ όπως είχε πριν την τροποποίηση (με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παρ. 18 (περ. δ’ υποπερίπτ. Δβ’) του ν. 4951/2022).

3. Στο στάδιο του αιτήματος ηλέκτρισης θα πρέπει να προσκομιστεί λύση της σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης με τον ΔΑΠΕΕΠ από την ημερομηνία ηλέκτρισης του έργου ως έργου της παρ. 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 και βεβαίωση απευθείας συμμετοχής στην αγορά . 



	
	Μετατροπή σταθμών ΑΠΕ της παρ. 11Α του άρθρου 10 του Ν.4685/2020 σε σταθμούς ΑΠΕ της παρ. 11Β του ίδιου άρθρου
	Άρθρο 11Γ παρ. 6Α του
ν. 4685/2020
	Ναι, κατά προτεραιότητα. 
	«Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι περιορισμοί έγχυσης της περ. β) της παρ. 5α και δεν καταλαμβάνονται από τους περιορισμούς που τους διείπαν βάσει της σχετικής Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, ως έργα της παρ. 11Α του άρθρου 10»
	Εφαρμόζονται όλα τα παραπάνω (σημεία 1, 2, 3 και 4 της περίπτωσης 1), με τις εξής διαφοροποιήσεις:

1.Απαιτείται διακριτός μετρητής μόνο για την ιδιοκατανάλωση. 

2. Η μέγιστη ισχύς έγχυσης του αποθηκευτικού συστήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει την μέγιστη παραγόμενη ισχύ του σταθμού ΑΠΕ όπως είχε πριν την τροποποίηση (με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παρ. 18 (περ. δ’ υποπερίπτ. Δβ’) του ν. 4951/2022).

3. Θα πρέπει να προσκομιστεί λύση της σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης  με τον ΔΑΠΕΕΠ από την ημερομηνία ηλέκτρισης του έργου ως έργου της παρ. 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 και βεβαίωση απευθείας συμμετοχής στην αγορά.

4. Σε περίπτωση που το έργο έχει ηλεκτριστεί θα πρέπει να χορηγηθεί νέα βεβαίωση ηλέκτρισης -μετά την οποία θα  λειτουργεί ως έργο του άρθρου 10 παρ. 11Β του ν. 4685/2020. 





	Πίνακας 2 -Περιπτώσεις μετατροπής με βάση τις γενικές διατάξεις του ν. 4951/2022

	1. 
	Μετατροπή αιολικού σε έργο της παρ. 11Α του άρθρου 10 του ν. 4685/2020
	Άρθρο 5 παρ. 18 και 19(ζ) σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του
ν.4951/2022
	Ναι, κατά προτεραιότητα εφόσον δεν αλλάζει το σημείο σύνδεσης και δεν αυξάνεται η ισχύς περισσότερο απ’ όσο προβλέπει η περ. δ της παρ. 18 του άρθρου 5.

	Στατικοί περιορισμοί:
Ελλείψει υπουργικής απόφασης (του άρθρου 10 παρ. 5 του ν. 4951/2022) που να ρυθμίζει τους στατικούς για τα έργα του άρθρου 10 παρ. 11Α και παρ. 11Β του ν. 4685/2020, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της ΟΠΣ -ό,τι είχε τεθεί δηλαδή για το αιολικό με την προσθήκη πρόβλεψης ότι θα ισχύσει μελλοντικά ό,τι θα καθορισθεί με την ΥΑ.

Δυναμικοί περιορισμοί: Απεριόριστοι για το σύνολο του έργου. 

	
Από τις γενικές διατάξεις δεν προβλέπεται εγκατάσταση διακριτού μετρητή στην μπαταρία
-πλην του μετρητή για την  ιδιοκατανάλωση.  

Για τα λοιπά διαδικαστικά της διαχείρισης του αιτήματος, ισχύει ό,τι και παραπάνω στις αντίστοιχες περιπτώσεις(βλ. πίνακα 1). 

	2. 
	Μετατροπή αιολικού σε έργο της παρ. 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020
	
	
	Στατικοί και δυναμικοί περιορισμοί:
Ό,τι και παραπάνω (υπό 1). 



	






