**7. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** | | | | | | | | | | |
| **Α.Α.** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΥΠΟΣ** | **ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ** | **ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** | **ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ** | | | **ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΠΌ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** |
| **ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ** | **ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ\*** | **ΜΙΣΘΩΣΗ\*** |
| 1 | Γεωτρύπανο για βραχώδη εδάφη |  | 1 | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Γεωτρύπανο για γαιώδη εδάφη |  | 1 | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Τροχαλίες εκτύλιξης αγωγών φάσεως |  | 60 | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Τροχαλίες εκτύλιξης αγωγών προστασίας |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Οδηγό συρματόσχοινο ασύστροφο Φ10 |  | 50 | ΧΛΜ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Οδηγό συρματόσχοινο ασύστροφο Φ24 |  | 20 | ΧΛΜ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Βάσεις εκτυλίξεως στροφείων αγωγών |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ζεύγος μηχανημάτων εκτυλίξεως αγωγών (βαρούλκο, φρένο για υπό τάνυση ενσυρμάτωση) με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής τανύσεων |  | 1 | ΤΕΜ |  |  |  |  |  |  |

\* Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μηχανικού εξοπλισμού προς αγορά ή μίσθωση, θα πρέπει να συνυποβάλλεται προσύμφωνο αγοράς ή μίσθωσης των εν λόγω μηχανημάτων/εργαλείων, στο οποίο να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία των μηχανημάτων/εργαλείων που αναγράφονται στον παραπάνω Πίνακα 8.Α, από τον ιδιοκτήτη στον υποψήφιο ανάδοχο για διάστημα ισχύος ίσο ή ανώτερο του χρονικού διαστήματος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (άρθρο 9 §5 τεύχους 10 «Διακήρυξη»), προσαυξημένου με το χρονικό διάστημα της προθεσμίας πέρατος του έργου (άρθρο 5 §1 τεύχους 1 «Σχέδιο Συμφωνητικού»).